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Materialsicherheitsdatenblatt
	1. Bezeichnung des Stoffs und des Unternehmens

	Name des Musters
	Wiederaufladbare Li-Ion-Polymerbatterie

	
Typ/Modus
	JS131735

[bookmark: _GoBack]3,7 V	650 mAh	2,41 Wh

	In Auftrag gegeben von
	Shenzhen Happy Vaping Technology Limited

	Anschrift des Auftraggebers
	A1 & A3 Building, Shaer Lantian Science Park, Shajing, Baoan, Shenzhen, Guangdong, Volksrepublik China

	Hersteller
	Dongguan Joysun New Energy Co., Ltd.

	Anschrift des Herstellers
	No. 21, Shuibian Industrial Zone, Hengli, Dongguan, Guangdong, Volksrepublik China

	Inspektion gemäß
	EWG-Richtlinie 93/112/EG

„UN-Empfehlungen für den Transport gefährlicher Güter”

	Notrufnummer
	+86-769-89178866

	

-
	

Eingangsdatum: 08.12.2017	Ausgabedatum: 4.1.2018
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	2. Information zur Zusammensetzung

	Material oder Inhaltsstoff
	Chemische Formel
	CAS-Nr.
	Gew. %

	Lithiumkobaltoxid
	LiCoO2
	12190-79-3
	32

	Super-p
	Brennbar
	1333-86-4
	35

	SBR
	(C8H8.C4H6)x
	9003-55-8
	0,4-0,6

	PVDF
	(CH2CF2)n
	24937-79-9
	0,5-0,8

	
Grafit
	
Brennbar
	
7782-42-5
	
13-16

	Elektrolyt
	LiPF6
	21324-40-3
	0,7-0,9

	Kupferfolie
	Cu
	7440-50-8
	14-16

	Aluminiumfolie
	Al
	7429-90-5
	4-5

	Aluminiumabdeckung
	A1/PA/(C6H6)n
	-
	8-10

	Sonstiges
	-
	-
	3-4

	Kadmium
	Cd
	7440-43-9
	Nicht nachgewiesen

	Quecksilber
	Hg
	7439-97-6
	Nicht nachgewiesen



	3. Mögliche Gefahren

	Explosionsgefahr
	Dieser Artikel gehört nicht zu den explosionsgefährdeten Gütern

	Entzündungsgefahr
	Dieser Artikel gehört nicht zu den brennbaren Stoffen

	Oxidationsgefahr
	Dieser Artikel gehört nicht zu den oxidationsgefährdeten Gütern

	Vergiftungsgefahr
	Dieser Artikel gehört nicht zu den giftigen Gefahrgütern

	Radioaktivitätsgefahr
	Dieser Artikel gehört nicht zu den radioaktiven Gefahrgütern

	Verätzungsgefahr
	Dieser Artikel gehört nicht zu den ätzenden Gefahrgütern

	
Sonstige Gefahren
	Dieser Artikel ist eine wiederaufladbare Li-Ion-Polymerbatterie, mit einer Wattstundenzahl von 2,41 W/h, und gehört zu den Lithiumionenbatterien (einschließlich Lithiumionen-Polymerbatterien)



 (
QJ/11.4393-2011.05
)

 (
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen
)
Auge: Augen mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen; dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Arzt hinzuziehen.
Haut: Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen und Haut mit reichlich Wasser abspülen oder 15 Minuten lang duschen. Arzt hinzuziehen.
Inhalation: Unverzüglich aus dem Gefahrenbereich entfernen und an die frische Luft bringen. Sauerstoff zuführen, so verfügbar.
Einnahme:	Mindestens 2 Gläser Milch oder Wasser verabreichen. Erbrechen herbeiführen, wenn der Patient bei Bewusstsein ist. Arzt hinzuziehen
 (
5. Brandbekämpfung
)
Flammpunkt: Nicht zutr.
Selbstentzündlichkeit: Nicht zutr. 
Löschmittel: Wasser, CO2. 
Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. 
Besondere Brand- und Explosionsgefahren
Die Zelle kann sich bei übermäßiger Hitzewirkung der Batteriestoffe entlüften.
Gefährliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Lithiumoxiddämpfe.
 (
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
)
Bei Freisetzung oder Verschütten des Materials zu ergreifende Maßnahmen
Bei Freisetzung des Batteriematerials Personal aus dem Bereich entfernen, bis sich die Dämpfe verflüchtigt haben. Für bestmögliche Belüftung sorgen, um die gefährlichen Gase abziehen zu lassen. Mit einem Tuch aufwischen, dieses in einem Plastikbeutel und einem Stahlmülleimer entsorgen. Bevorzugt sollte das Gebiet geräumt werden, so dass sich die Batterie abkühlen und Dämpfe abziehen können. Für bestmögliche Belüftung sorgen. Haut- und Augenkontakt oder Einatmen der Dämpfe vermeiden. Verschüttete Flüssigkeit mit saugfähigem Material aufwischen und verbrennen.
Abfallentsorgungsmethoden
Es wird empfohlen, die Batterie vollständig zu entladen, das metallische Lithium in der Batterie aufzubrauchen und die entladene Batterie in Erde zu vergraben.


 (
7. Handhabung und Lagerung
)
Die Batterie sollte nicht geöffnet, zerstört oder entzündet werden, da sie in diesem Fall undicht werden oder brechen kann und die im hermetisch versiegelten Behälter enthaltenen Bestandteile in die Umgebung entweichen können.
Es ist zu vermeiden, die Pole kurzzuschließen oder die Batterie zu überladen, sie gewaltsam übermäßig zu entladen oder ins Feuer zu werfen. Die Batterie darf nicht zerdrückt oder aufgestochen oder in Flüssigkeit getaucht werden.
Bei der Handhabung und Lagerung zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen
Mechanischer oder elektrischer Missbrauch ist zu verhindern. Bevorzugt in einer kühlen, trockenen und gut belüfteten Umgebung mit wenig Temperaturveränderungen lagern. Lagerung bei hoher Temperatur ist zu verhindern. Die Batterie ist nicht neben Heizungsgeräten zu lagern oder längere Zeit Sonneneinstrahlung auszusetzen.
Sonstige Vorsichtsmaßnahmen
Wenn die Batterie zerlegt, zerdrückt oder Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird, kann sie explodieren oder Verbrennungen verursachen. Nicht kurzschließen oder mit falscher Polarität einsetzen.
 (
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/
 
Persönliche Schutzausrüstung
)
Atemschutz
Im Falle einer Entlüftung der Batterie für so viel Belüftung wie möglich sorgen. Bei der Entlüftung der Zellkerne abgeschlossene Bereiche vermeiden. Unter normalen Benutzungsbedingungen ist Atemschutz nicht nötig.
Belüftung
Unter normalen Benutzungsbedingungen nicht nötig.
Schutzhandschuhe
Unter normalen Benutzungsbedingungen nicht nötig. 
Sonstige Schutzkleidung oder -ausrüstung  
Unter normalen Benutzungsbedingungen nicht nötig.
Bei Entlüftung der Batterie wird persönliche Schutzausrüstung empfohlen
Atemschutz, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille mit Seitenschutz.


 (
9. Physikalische und chemische Eigenschaften
)
Erscheinungsbild: Zylinderförmig
Ref.-Nr.: RZUN2017-1651
Geruch: Bei Undichtigkeit tritt ein Geruch von medizinischem Äther auf.
pH: Im Lieferzustand nicht zutreffend.
Flammpunkt: Außer bei Freilegung einzelner Bestandteile nicht zutreffend. 
Flammbarkeit: Außer bei Freilegung einzelner Bestandteile nicht zutreffend. 
Relative Dichte: Außer bei Freilegung einzelner Bestandteile nicht zutreffend. 
Löslichkeit (Wasser): Außer bei Freilegung einzelner Bestandteile nicht zutreffend. 
Löslichkeit (sonstige Flüssigkeiten): Außer bei Freilegung einzelner Bestandteile nicht zutreffend.


 (
10. Stabilität und Reaktivität
)
Stabilität: Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 beschriebenen Bedingungen stabil.
Zu vermeidende Bedingungen: Hitze von mehr als 70 °C oder Entzünden. Verformung. Beschädigung. Zerdrücken. Zerlegen. Überladung. Kurzschließen. Längere Zeit feuchten Bedingungen aussetzen.
Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, Alkali, Wasser.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Toxische Dämpfe; kann Peroxide bilden.
Gefährliche Polymerisierung: Nicht zutr.
Bei Auslaufen ist Kontakt mit starken Oxidationsmitteln, Mineralsäuren, starken Alkalien und Halogenkohlenwasserstoffen verboten.
 (
11. Toxikologische Angaben
)
Anzeichen & Symptome: Keine, außer bei Bruch der Batterie.
Bei Kontakt mit den Inhalten können Dämpfe sehr reizend für Augen und Haut sein.
Inhalation: Lungenreizend. 
Hautkontakt: Hautreizend. 
Augenkontakt: Augenreizend
Einnahme: Giftig bei Verschlucken.
Durch Kontakt allgemein verschärfte Erkrankungen: Bei Kontakt mit den Inhalten können mittlere bis schwere Reizung, Brennen und Trockenheit der Haut auftreten. Zielorgane sind Nerven, Leber und Nieren.


 (
12. Umweltbezogene Angaben
)
Auswirkungen auf Säugetiere: Derzeit keine bekannt.
Ökotoxizität: Derzeit keine bekannt.
Bioakkumulationspotenzial: Langsam biologisch abbaubar.
Verbleib in der Umwelt: Derzeit keine bekannten Umweltgefahren.
 (
13. Hinweise zur Entsorgung
)
Zellen nicht verbrennen oder Temperaturen von mehr als 70 °C aussetzen. Derartiger Missbrauch kann zu Undichtigkeit, Auslaufen und/oder Zellexplosion führen. Gemäß geltenden lokalen Vorschriften entsorgen.
 (
14. Angaben zum Transport
)
Etikett für Beförderung: Lithiumbatteriekennzeichnung.
UN-Nummer: 3481 
Verpackungsgruppe: Nicht zutr. 
EmS-Nr.: F-A S-I
Meeresschadstoff: Nein
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung: In Gerät enthaltene Lithiumionenbatterien (einschließlich Lithiumionenpolymerbatterien)
Gefahrenklassifizierung: Die Waren haben den Anforderungen von Abschnitt II der Verpackungsanweisung 967 des 59. DGR Manual der IATA (Auflage 2018) zu entsprechen, und die Verpackung hat der Sondervorschrift 188 des IMDG CODE (Amdt. 38-16) Auflage 2016 zu entsprechen, einschließlich des Bestehens des UN38.3-Tests.
 (
15. Angaben zu Vorschriften
)
Angaben zu Gesetzen
《Dangerous Goods Regulations》(Gefahrgutvorschriften)
《Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Model Regulations》(Modellvorschriften Empfehlungen zur Beförderung gefährlicher Güter)
《International Maritime Dangerous Goods Code 》(Gefahrgutcode für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr)
《Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods 》(Technische Anweisungen für die sichere Beförderung von gefährlichen Gütern)
《Classification and code of dangerous goods 》(Klassifikation und Code für gefährliche Güter)
《Occupational Safety and Health Act 》(OSHA) (Arbeitsschutzgesetz)
《Toxic Substance Control Act 》(TSCA) (Giftstoffschutzgesetz)
《Consumer Product Safety Act 》(CPSA) (Gesetz über die Sicherheit von Verbrauchsgütern)
《Federal Environmental Pollution Control Act 》(FEPCA) (Bundesimmissionsschutzgesetz)
《The Oil Pollution Act 》(OPA) (Ölverschmutzungsgesetz)
《Superfund Amendments and Reauthorization Act Title Ⅲ (302/311/312/313) 》(SARA) (Gesetz zu Anpassungen des Superfunds und Neu-Bevollmächtigung, Titel III)
《Resource Conservation and Recovery Act 》(RCRA) (Gesetz über den Erhalt und die Schonung von Ressourcen)
《Safety Drinking Water Act 》(CWA) (Gesetz über sicheres Trinkwasser)
《California Proposition 65》(Kalifornischer Rechtssatz 65)
《Code of Federal Regulations 》(CFR) (Bundesgesetzessammlung)
Gemäß allen Bundes-, staatlichen und lokalen Gesetzen.
 (
16. Sonstige Angaben
)
Diese Datei gilt nur für die vom Auftraggeber Shenzhen Happy Vaping Technology Limited bereitgestellten und von Dongguan Joysun New Energy Co., Ltd., Ltd., hergestellten Batterien (JS131735). Der Auftraggeber stellt die Informationen zur Zusammensetzung der Batterien zur Verfügung und garantiert ihre Vollständigkeit und Richtigkeit. Benutzer sollten diese Datei sorgfältig lesen und die Batterien richtig verwenden. Vkan Certification & Testing Co., Ltd. (CVC), übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste infolge eines Missbrauchs der Batterien.




Wichtiger Hinweis

1. Dieser Bericht gilt nur für die getesteten Muster.
2. Die Konformität der zu befördernden Waren mit den Prüfmustern ist sicherzustellen.
3. Dieser Bericht ist nur gültig mit dem offiziellen Stempel und Siegel der CVC.
4. Dieser Bericht ist nur mit den Unterschriften der ratifizierenden Person, des Gutachters und des Prüfingenieurs gültig.
5. Bei Änderungen verliert dieser Bericht seine Gültigkeit.
6. Das Original dieses Berichts ist die einzige gültige Version. Sonstige Versionen dieses Berichts, ob in Form von Fotokopien, Fax oder elektronischen Medien oder in einer anderen Form, gelten als ungültig.
7. Dieser Bericht ist nur für die interne Qualitätskontrolle des Kunden zu verwenden.



Anschrift: No. 3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, Science City, Guangzhou Volksrepublik China. Tel.：020 32293888
FAX：020 32293889
Postleitzahl：510663
E-Mail: office@cvc.org.cn Website: http://www.cvc.org.cn
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