

		Sicherheitsdatenblatt 

	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 



	[bookmark: _GoBack]

	  
	  



		Handelsname : 
	Cola-Traube Aroma   (052.595) 



	Überarbeitet am : 
	12.10.2022 
	Version :   
	1.0.0   

	Druckdatum : 
	12.10.2022 
	  
	  







	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 



	  



	1.1 
	Produktidentifikator 



	  
		  
	Cola-Traube Aroma   (052.595) 






	1.2 
	Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 



	  
	Relevante identifizierte Verwendungen 



	  
	PC 0.79 - Geschmacksstoffe , Industrielle Verwendungen 



	1.3 
	Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 



	  
	Lieferant 
	  
	Hertz & Selck GmbH & Co. 






	  
	Straße :   Tarpenring 23 

	  
	Postleitzahl/Ort :   22419   Hamburg 

	  
	Telefon :   +49 40 432576-0 

	  
	E-Mail (fachkundige Person) :   safety@hertz-selck.de 



	1.4 
	Notrufnummer 



	  
		  
	+49 40 4325760 (6 – 18 Uhr) 






	  



	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 



	  



	2.1 
	Einstufung des Stoffs oder Gemischs 



	  
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 



	  
	Flam. Liq. 3 ; H226 - Entzündbare Flüssigkeiten : Kategorie 3 ; Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

	  
	Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

	  
	Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewässergefährdend : Chronisch 3 ; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 



	2.2 
	Kennzeichnungselemente 



	  
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 



	  
	Gefahrenpiktogramme 



	  
	     



	  
	Flamme (GHS02) · Ausrufezeichen (GHS07) 



	  
	Signalwort 



	  
	Achtung 



	  
	Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 



	  
	Limettenöl ; CAS-Nr. : 90063-52-8 

	  
	Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 

	  
	Orangenöl ; CAS-Nr. : 8028-48-6 



	  
	Gefahrenhinweise 



	  
	H226 
	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

	  
	H317 
	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

	  
	H412 
	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 



	  
	Sicherheitshinweise 



	  
	P210 
	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

	  
	P233 
	Behälter dicht verschlossen halten. 

	  
	P240 
	Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

	  
	P333+P313 
	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

	  
	P302+P352 
	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 

	  
	P403+P235 
	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 



	2.3 
	Sonstige Gefahren 



	  
	Keine 



	  



	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 



	  



	3.2 
	Gemische 



	  
	Gefährliche Inhaltsstoffe 



	  
		  
	ETHANOL ; REACH-Nr. : 01-2119457610-43 ; EG-Nr. : 200-578-6; CAS-Nr. : 64-17-5  

	  
		  
	Gewichtsanteil : 
	≥ 20 - < 25 % 

	  
	Einstufung 1272/2008 [CLP] : 
	Flam. Liq. 2 ; H225  Eye Irrit. 2 ; H319   









	  
		  
	Limettenöl ; REACH-Nr. : 01-2120138646-51 ; EG-Nr. : 290-010-3; CAS-Nr. : 90063-52-8  

	  
		  
	Gewichtsanteil : 
	≥ 1 - < 2,5 % 

	  
	Einstufung 1272/2008 [CLP] : 
	Flam. Liq. 3 ; H226  Asp. Tox. 1 ; H304  Repr. 2 ; H361  Skin Irrit. 2 ; H315  Skin Sens. 1 ; H317  Aquatic Chronic 2 ; H411   









	  
		  
	Zimtaldehyd ; REACH-Nr. : 01-2119935242-45 ; EG-Nr. : 203-213-9; CAS-Nr. : 104-55-2  

	  
		  
	Gewichtsanteil : 
	≥ 0,1 - < 0,5 % 

	  
	Einstufung 1272/2008 [CLP] : 
	Acute Tox. 4 ; H312  Skin Irrit. 2 ; H315  Skin Sens. 1 ; H317  Eye Irrit. 2 ; H319   









	  
		  
	Orangenöl ; EG-Nr. : 232-433-8; CAS-Nr. : 8028-48-6  

	  
		  
	Gewichtsanteil : 
	≥ 0,1 - < 0,25 % 

	  
	Einstufung 1272/2008 [CLP] : 
	Flam. Liq. 3 ; H226  Asp. Tox. 1 ; H304  Skin Irrit. 2 ; H315  Skin Sens. 1 ; H317  Eye Irrit. 2 ; H319  Aquatic Chronic 1 ; H410   









	  
	Zusätzliche Hinweise 



	  
	Das Gemisch enthält keinen der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind. 



	  
	Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16. 



	  



	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 



	  



	4.1 
	Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 



	  
	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). 



	  
	Nach Einatmen 
	  
	Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 






	  
	Bei Hautkontakt 
	  
	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 






	  
	Nach Augenkontakt 
	  
	Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 






	  
	Nach Verschlucken 
	  
	Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 






	4.2 
	Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 



	  
	Bisher keine Symptome bekannt. 



	4.3 
	Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 



	  
	Keine 



	  



	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 



	  



	5.1 
	Löschmittel 



	  
	Geeignete Löschmittel 
	  
	Kohlendioxid (CO2) , alkoholbeständiger Schaum , Löschpulver , Wassernebel . 






	  
	Ungeeignete Löschmittel 
	  
	Wasservollstrahl 






	5.2 
	Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 



	  
	Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid 



	5.3 
	Hinweise für die Brandbekämpfung 



	  
	Geeignetes Atemschutzgerät benutzen. 



	  



	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 



	  



	6.1 
	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 



	  
	Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 



	6.2 
	Umweltschutzmaßnahmen 



	  
	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 



	6.3 
	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 



	  
	Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Den betroffenen Bereich belüften. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 



	6.4 
	Verweis auf andere Abschnitte 



	  
	Keine 



	  



	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 



	  



	7.1 
	Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 



	  
	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 



	  
	Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene 



	  
	Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 



	7.2 
	Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 



	  
	Anforderungen an Lagerräume und Behälter 



	  
	Fußböden sollten undurchlässig, flüssigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. 



	  
	Zusammenlagerungshinweise 



	  
		Lagerklasse (TRGS 510) :   3     






	  
	Weitere Angaben zu Lagerbedingungen 



	  
	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 



	7.3 
	Spezifische Endanwendungen 



	  
	Keine 



	  



	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 



	  



	8.1 
	Zu überwachende Parameter 



	  
	Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) 



	  
	Arbeitsplatzgrenzwerte 



	  
	ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 



	  
		Grenzwerttyp (Herkunftsland) : 
	TRGS 900 ( D ) 

	   Grenzwert : 
	200 ppm   /   380 mg/m3 

	   Spitzenbegrenzung : 
	4(II) 

	   Bemerkung : 
	Y 

	   Version : 
	02.07.2021   






	  
	Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) 



	  
		Grenzwerttyp (Herkunftsland) : 
	Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D ) 

	  Grenzwert : 
	50   mg/m3 




	  
		Grenzwerttyp (Herkunftsland) : 
	Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C6-C14, aromatisch C9-C14) 

	  Grenzwert : 
	<= 1   % 






	  
	DNEL-/PNEC-Werte 



	  
	DNEL/DMEL 



	  
	ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DNEL Verbraucher (lokal) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Kurzzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	950 mg/m3 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DNEL Verbraucher (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Einatmen 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	950 mg/m3 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DNEL Verbraucher (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Oral 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	87 mg/kg 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DMEL Arbeiter (lokal) 

	
	  Expositionsweg : 
	Einatmen 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Kurzzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	1900 mg/m3 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DMEL Arbeiter (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	343 mg/kg KG/Tag 



	  
	Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DNEL Verbraucher (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Einatmen 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	0,725 mg/m3 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DNEL Verbraucher (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	0,417 mg/kg KG/Tag 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DNEL Verbraucher (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Oral 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	0,417 mg/kg KG/Tag 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DMEL Arbeiter (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Einatmen 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	4,11 mg/m3 



	  
	Grenzwerttyp : 
	DMEL Arbeiter (systemisch) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Expositionshäufigkeit : 
	Langzeitig 

	
	  Grenzwert : 
	1,17 mg/kg KG/Tag 



	  
	PNEC 



	  
	ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Gewässer, Süßwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	0,96 mg/l 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung) 

	
	  Grenzwert : 
	2,75 mg/l 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Gewässer, Meerwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	0,79 mg/l 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Sediment, Süßwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	3,6 mg/kg 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Sediment, Meerwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	2,9 mg/kg Trockengewicht 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Boden) 

	
	  Grenzwert : 
	0,63 mg/kg Trockengewicht 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Kläranlage) 

	
	  Grenzwert : 
	580 mg/l 



	  
	Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Gewässer, Süßwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	3,21 µg/l 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Gewässer, Meerwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	0,321 µL/L 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Sediment, Süßwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	40,7 µg/kg 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Sediment, Meerwasser) 

	
	  Grenzwert : 
	4,07 µg/kg 



	  
	Grenzwerttyp : 
	PNEC (Boden) 

	
	  Grenzwert : 
	6,26 µg/kg 



	8.2 
	Begrenzung und Überwachung der Exposition 



	  
	Persönliche Schutzausrüstung 



	  
	Augen-/Gesichtsschutz 



	  
	Geeigneter Augenschutz 
	  
	Gestellbrille mit Seitenschutz 






	  
	Hautschutz 



	  
	Handschutz 



	  
	Einmalhandschuhe. 



	  
	Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk) 



	  
	Empfohlene Handschuhfabrikate : Dermatril P , EN ISO 374 



	  
	Körperschutz 



	  
	Overall , Laborkittel 



	  
	Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle) 



	  
	Atemschutz 



	  
	Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung , Aerosol- oder Nebelbildung. 



	  
	Allgemeine Hinweise 



	  
	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 



	  



	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 



	  



	9.1 
	Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 



	  
		Farbe :    
	farblos 

	Geruch :    
	charakteristisch 






	  
	Sicherheitstechnische Kenngrößen 



	  
		Aggregatzustand : 
	  
	  
	flüssig   
	    
	  

	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : 
	( 1013 hPa )   
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Siedebeginn und Siedebereich : 
	( 1013 hPa )   
	ca.   
	120   
	  °C   
	  

	Zersetzungstemperatur : 
	( 1013 hPa )   
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Flammpunkt : 
	  
	  
	29   
	  °C   
	  

	Zündtemperatur : 
	  
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Untere Explosionsgrenze : 
	  
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Obere Explosionsgrenze : 
	  
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Dampfdruck : 
	( 50 °C )   
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Dichte : 
	( 20 °C )   
	  
	0,971 - 1,011   
	  g/cm3   
	  

	Wasserlöslichkeit : 
	( 20 °C )   
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	pH-Wert : 
	  
	  
	6,1   
	    
	  

	log P O/W : 
	  
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Viskosität : 
	( 20 °C )   
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Kinematische Viskosität : 
	( 40 °C )   
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Geruchsschwelle : 
	  
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  

	Verdampfungsgeschwindigkeit : 
	  
	  
	Keine Daten verfügbar   
	    
	  






	  
		Entzündbare Feststoffe : 
	Keine Daten verfügbar.  

	Entzündbare Gase : 
	Keine Daten verfügbar.  

	Explosive Eigenschaften : 
	Keine Daten verfügbar.  






	9.2 
	Sonstige Angaben 



	  
	Keine 



	  



	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 



	  



	10.1 
	Reaktivität 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	10.2 
	Chemische Stabilität 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	10.3 
	Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	10.4 
	Zu vermeidende Bedingungen 



	  
	Im Gasraum geschlossener Gebinde können sich, insbesondere bei Wärmeeinwirkung, Dämpfe entzündlicher Lösemittel ansammeln. Feuer und Zündquellen sind deshalb fernzuhalten. 



	10.5 
	Unverträgliche Materialien 



	  
	Starke Säure , Starke Lauge , Oxidationsmittel. 



	10.6 
	Gefährliche Zersetzungsprodukte 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	  



	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 



	  



	11.1 
	Angaben zu toxikologischen Wirkungen 



	  
	Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. 



	  
	Akute Toxizität 



	  
	Akute orale Toxizität 



	  
	Parameter : 
	LD50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Oral 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	10470 mg/kg 



	  
	Parameter : 
	LD50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Oral 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	2220 mg/kg 



	  
	Akute dermale Toxizität 



	  
	Parameter : 
	LD50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Spezies : 
	Kaninchen 

	
	  Wirkdosis : 
	> 2000 mg/kg 



	  
	Parameter : 
	LD50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	> 2220 mg/kg 

	
	  Methode : 
	OECD 402 



	  
	Parameter : 
	LD50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Dermal 

	
	  Spezies : 
	Kaninchen 

	
	  Wirkdosis : 
	1260 mg/kg 

	
	  Expositionsdauer : 
	24 h 



	  
	Akute inhalative Toxizität 



	  
	Parameter : 
	LC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Einatmen 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	117 - 225 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	4 h 



	  
	Parameter : 
	LC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Einatmen 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	68,88 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	4 h 



	  
	Ätzwirkung 



	  
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 



	  
	Parameter : 
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Kaninchen 

	
	  Ergebnis : 
	Nicht reizend 

	
	  Methode : 
	OECD 404 



	  
	Schwere Augenschädigung/-reizung 



	  
	Parameter : 
	Schwere Augenschädigung/-reizung ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Kaninchen 

	
	  Ergebnis : 
	Leicht reizend 

	
	  Methode : 
	OECD 405 



	  
	Sensibilisierung der Atemwege/Haut 



	  
	Sensibilisierung der Haut 



	  
	Parameter : 
	Sensibilisierung der Haut ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Maus 

	
	  Ergebnis : 
	Nicht sensibilisierend. 

	
	  Methode : 
	OECD 429 



	  
	Parameter : 
	Sensibilisierung der Haut ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Spezies : 
	Meerschweinchen 

	
	  Ergebnis : 
	Sensibilisierend. 



	  
	Toxizität nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch) 



	  
	Subakute orale Toxizität 



	  
	Parameter : 
	NOAEL(C) ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Expositionsweg : 
	Oral 

	
	  Spezies : 
	Maus 

	
	  Wirkdosis : 
	656 mg/kg KG/Tag 

	
	  Expositionsdauer : 
	14 D 



	  
	CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 



	  
	Karzinogenität 



	  
	Parameter : 
	NOEL(C) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	> 3000 mg/kg 

	
	  Expositionsdauer : 
	24 Monat(e) 

	
	  Methode : 
	OECD 451 



	  
	Keimzellmutagenität 



	  
	In-vitro-Mutagenität 



	  
	Parameter : 
	In-vitro-Mutagenität ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Salmonella typhimurium 

	
	  Ergebnis : 
	Negativ. 

	
	  Methode : 
	OECD 471 (Ames Test) 



	  
	Reproduktionstoxizität 



	  
	Mögliche schädliche Wirkungen auf die Entwicklungstoxizität 



	  
	Parameter : 
	NOAEL(C) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Ratte 

	
	  Wirkdosis : 
	5200 mg/kg 



	  



	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 



	  



	12.1 
	Toxizität 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	  
	Aquatische Toxizität 



	  
	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität 



	  
	Parameter : 
	LC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Leuciscus idus (Goldorfe) 

	
	  Wirkdosis : 
	8140 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	48 h 



	  
	Parameter : 
	LC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 

	
	  Wirkdosis : 
	13000 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	96 h 

	
	  Methode : 
	OECD 203 



	  
	Parameter : 
	LC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Spezies : 
	Danio rerio (Zebrabärbling) 

	
	  Wirkdosis : 
	3,9 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	96 h 



	  
	Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere 



	  
	Parameter : 
	EC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 

	
	  Wirkdosis : 
	9268 - 14221 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	48 h 



	  
	Parameter : 
	EC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Spezies : 
	Daphnia pulex (Wasserfloh) 

	
	  Wirkdosis : 
	3,21 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	48 h 



	  
	Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien 



	  
	Parameter : 
	EC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Chlorella vulgaris 

	
	  Wirkdosis : 
	275 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	72 h 

	
	  Methode : 
	OECD 201 



	  
	Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien 



	  
	Parameter : 
	NOEC ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Spezies : 
	Pseudokirchneriella subcapitata 

	
	  Wirkdosis : 
	31,6 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	72 h 

	
	  Methode : 
	OECD 201 



	  
	Toxizität für Mikroorganismen 



	  
	Parameter : 
	EC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Spezies : 
	Pseudomonas putida 

	
	  Wirkdosis : 
	6500 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	16 h 



	  
	Parameter : 
	EC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Wirkdosis : 
	71 mg/l 

	
	  Expositionsdauer : 
	3 h 



	12.2 
	Persistenz und Abbaubarkeit 



	  
	Biologischer Abbau 



	  
	Parameter : 
	Biologischer Abbau ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Abbaurate : 
	94 % 

	
	  Bewertung : 
	Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 

	
	  Methode : 
	OECD 301E 



	  
	Parameter : 
	Biologischer Abbau ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Abbaurate : 
	61 % 

	
	  Testdauer : 
	14 D 

	
	  Bewertung : 
	Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 



	12.3 
	Bioakkumulationspotenzial 



	  
	Parameter : 
	Biokonzentrationsfaktor (BCF) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Wert : 
	0,66 - 3,2 



	  
	Parameter : 
	Biokonzentrationsfaktor (BCF) ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Wert : 
	8 



	  
	Parameter : 
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Wert : 
	-0,31 



	  
	Parameter : 
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) 

	
	  Wert : 
	2,1 

	
	  
	25 °C 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	12.4 
	Mobilität im Boden 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	  
	Adsorption 



	  
	Parameter : 
	Henry-Konstante ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) 

	
	  Wirkdosis : 
	0,00013 Pa.m3/mol 



	12.5 
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	  
	Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 



	12.6 
	Andere schädliche Wirkungen 



	  
	Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 



	  



	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 



	  



	13.1 
	Verfahren der Abfallbehandlung 



	  
	Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 



	  



	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 



	  



	14.1 
	UN-Nummer 



	  
	UN 1197 



	14.2 
	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 



	  
	Landtransport (ADR/RID) 
	  
	EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG 






	  
	Seeschiffstransport (IMDG) 
	  
	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID 






	  
	Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	  
	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID 






	14.3 
	Transportgefahrenklassen 



	  
	Landtransport (ADR/RID) 
	  
		Klasse(n) : 
	3 

	Klassifizierungscode : 
	F1 

	Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 
	30 

	Tunnelbeschränkungscode : 
	D/E 

	Sondervorschriften : 
	LQ 5 l · E 1 · Beförderung in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID. 

	Gefahrzettel : 
	3 









	  
	Seeschiffstransport (IMDG) 
	  
		Klasse(n) : 
	3 

	EmS-Nr. : 
	F-E / S-D 

	Sondervorschriften : 
	LQ 5 l · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 450 l) 

	Gefahrzettel : 
	3 









	  
	Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	  
		Klasse(n) : 
	3 

	Sondervorschriften : 
	E 1 

	Gefahrzettel : 
	3 









	14.4 
	Verpackungsgruppe 



	  
	III 



	14.5 
	Umweltgefahren 



	  
	Landtransport (ADR/RID) :   Nein 

	  
	Seeschiffstransport (IMDG) :   Nein 

	  
	Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Nein 



	14.6 
	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 



	  
	Keine 



	  



	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 



	  



	15.1 
	Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 



	  
	EU-Vorschriften 



	  
	Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen 



	  
	Verwendungsbeschränkungen 



	  
	Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr. :   3, 40, 75 



	  
	Nationale Vorschriften 



	  
	Technische Anleitung Luft (TA-Luft) 



	  
	Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. II) :   < 5   % 



	  
	Wassergefährdungsklasse 



	  
	Einstufung gemäß AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefährdend) 



	  
	Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 



	  
	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 



	  
	Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : entzündbar 



	15.2 
	Stoffsicherheitsbeurteilung 



	  
	Es liegen keine Informationen vor. 



	  



	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 



	  



	16.1 
	Änderungshinweise 



	  
	Keine 



	16.2 
	Abkürzungen und Akronyme 



	  
		ADR
		 Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter

	  
		 auf der Straße

	AGW
		 Arbeitsplatzgrenzwert

	ATE
		 Schätzwert akuter Toxizität

	AwSV
		 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

	CAS
		 Chemical Abstract Service

	CLP
		 Einstufung, Kenzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

	CMR
		 karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch

	EC50
		 mittlere effektive Dosis

	ECHA
		 Europäische Chemikalienagentur

	EG
		 Europäische Gemeinschaft

	DNEL
		 Derived No-Effect Level

	ECHA
		 Europäische Chemikalienagentur

	GHS
		 Globally Harmonized System

	IATA
		 Internationale Luftverkehrsvereinigung

	IATA-DGR
		 IATA-Gefahrgutvorschriften

	ICAO
		 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation

	ICAO-TI
		 Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr

	IMDG
		 Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr

	LC50
		 Letale Konzentration 50%

	LD50
		 Letale Dosis 50%

	LOEC
		 Lowest Observed Effect Concentration

	LQ
		 begrenzte Menge

	MAK
		 Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

	MARPOL
		 Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

	n.a.
		 nicht anwendbar

	NOEC
		 No Observed Effect Concentration

	OECD
		 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

	PBT
		 persistent, bioakkumulierbar und toxisch

	PNEC
		 Predicted No-Effect Concentration

	pOW
		 Verteilungskoeffinzient

	RAC
		 Ausschuss für Risikobewertung

	REACH
		 Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

	RCP
		 repräsentativer Konzentrationspfad

	RID
		 Regelung zur internationale Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr

	STEL
		 Short-Term Exposure Limit

	STOT
		 Spezifische Zielorgan-Toxizität

	SVHC
		 besonders besorgniserregende Stoffe

	TLV
		 Schwellengrenzwert

	TRGS
		 Technische Regeln für Gefahrstoffe

	TRK
		 Technische Richtkonzentration

	TWA
		 Time-weighted-average

	UN
		 Vereinte Nationen

	VOC
		 flüchtige organische Verbindungen

	vPvB
		 sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

	WGK
		 Wassergefährdungsklasse






	16.3 
	Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 



	  
	Keine 



	16.4 
	Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 



	  
	Es liegen keine Informationen vor. 



	16.5 
	Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 



	  
		H225 
	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

	H226 
	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

	H304 
	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

	H312 
	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

	H315 
	Verursacht Hautreizungen. 

	H317 
	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

	H319 
	Verursacht schwere Augenreizung. 

	H361 
	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. 

	H410 
	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

	H411 
	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 






	16.6 
	Schulungshinweise 



	  
	Keine 



	16.7 
	Zusätzliche Angaben 



	  
	Keine 



	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
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